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ПРЕЙСКУРАНТ
на    вироби, які  виготовляє    підприємство « Дельта »
                 Джерела  живлення   :                                                                                Ціна, грн ( без ПДВ)
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   Лабораторні з регульованими вихідною постійною стаб. напругою і струмом :
 1.[image: image3.jpg]


  Д15-10-01A ( 0-15 В ; 0-10 A, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   564
2.  Д15-20-01А ( 0-15 В ; 0-20 А, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   733
3.  Д15-40-01А ( 0-15 В ; 0-40 А, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1109
4.  2Д30-01-01А ( два незалежних джерела 0-30 В ; 0-1 А, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . .   820
5.  Д30-06-01A ( 0-30 В ; 0-6 A, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   567
6.  Д30-10-01А ( 0-30 В ; 0-10 А, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  645
7.  Д30-20-01А ( 0-30 В ; 0-20 А, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1056
8.  Д30-60-01А (0-30В ; 0-60А, стрілкова індикація U, I та супер висока стабільність )  . . . . . .     4000
9.  Д30-60-01Ц (0-30В ; 0-60А, цифрова індикація U, I та супер висока стабільність )  . . . . . . .     4100
10.  Д36-10-01А ( 0-36В ; 0-10А, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    920
11.  Д60-03-01А ( 0-60 В ; 0-3 А, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   605 
12.  Д60-06-01А ( 0-60 В ; 0-6 А, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   845
13. Д60-10-01А ( 0-60 В ; 0-10 А, стрілкова індикація U, I )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1056 
14. Д80-02-01А ( 0-80 В ; 0-2 А, стрілкова індикація U, I )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  605
15. Д80-05-01А ( 0-80 В ; 0-5 А, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  915
16. Д80-08-01А ( 0-80 В ; 0-8 А, стрілкова індикація U, I )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1144
17. Д36-10-01Ц ( 0-36В ; 0-10А, цифрова індикація U, I, P та супер висока стабільність ) . . . . . .  1200
18. Д80-20-01Ц (0-80В ; 0-20А, цифрова індикація U, I та  супер висока стабільність )   . . . . . . .   2500
19. Д80-40-01Ц (0-80В ; 0-40А, цифрова індикація U, I та супер висока стабільність )  . . . . . . .    4900
20. Д80-40-01А (0-80В ; 0-40А, стрілкова індикація U, I та супер висока стабільність )  . . . . . .    4800
21. Д150-01-01А ( 0-150 В ; 0-1 А, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   605
22. Д200-0,5-01А ( 0-200 В ; 0-0,5 А, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   605
23. Д300-0,3-01Ц ( 0-300 В; 0-0,3 А, цифрова індикація U, I та  висока стабільність ) . . . . . . . . . .   650
24. Д15-10-01Ц ( 0-15 В ; 0-10 A, цифрова індикація U та I (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  677
25. Д15-20-01Ц ( 0-15 В ; 0-20 А, цифрова індикація U та I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   880 

26. Д30-06-01Ц (0-30 В ; 0-6 A,   цифрова індикація  U та I (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  680
27. Д30-10-01Ц ( 0-30 В ;  0-10А, цифрова індикація U та I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   774
28. Д60-03-01Ц ( 0-60 В ; 0-3 А,  цифрова індикація  U та I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   726
29. Д60-06-01Ц ( 0-60 В ;  0-6 А,  цифрова індикація U та I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1014
30. Д80-02-01Ц ( 0-80 В ;  0-2 А,  цифрова індикація U та I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   726
31. Д80-05-01Ц ( 0-80 В ;  0-5 А,  цифрова індикація U та I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1100 
З   можливістю  установлення   вихідного   струму  та  напруги   і  підключення  АБ  в  буфері:
32. Д12-10-01А ( 0-15 В ; 0-10 А, зав.установка 13,8 В, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . .   564
33. Д12-10-01 ( 0-15 В ; 0-10 А, зав.установка 13,8 В, без індикації U i I  (  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      534 

34. Д12-20-01А ( 0-15 В ; 0-20 А, зав.установка 13,8 В, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . .   733
35. Д12-20-01 ( 0-15 В ; 0-20 А, зав.установка 13,8 В, без індикації U i I  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    703
36. Д12-40-01А ( 0-15 В ; 0-40 А, зав.установка 13,8 В, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . .   1109
37. Д12-40-01 ( 0-15 В ; 0-40 А, зав.установка 13,8 В, без індикації U i I  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1079
38. Д24-06-01А ( 0-30 B ; 0-6 A, зав.установка 26,4 В, стрілкова індикація U, I )   . . . . . . . . . . . . . .   567
39. Д24-06-01 ( 0-30 B ; 0-6 A, зав.установка 26,4 В, без індикації U i I  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    537
40. Д24-10-01А ( 0-30 В ; 0-10 А, зав.установка 26,4 В, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . .   645
41. Д24-10-01 ( 0-30 В ; 0-10 А, зав.установка 26,4 В, без індикації U i I  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    615
42. Д24-20-01А ( 0-30 В ; 0-20 А, зав.установка 26,4 В, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . .  1056
43. Д24-20-01 ( 0-30 В ; 0-20 А, зав.установка 26,4 В, без індикації U i I  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1026
44. Д24-60-01Ц (20-30В; 0-60А, , зав.установка 26,4 В, цифрова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . .  4100
45. Д48-03-01А ( 0-60 В ; 0-3 А, зав.установка 55,2 В, стрілкова індикація U, I )   . . . . . . . . . . . . . .   605
46. Д48-03-01 ( 0-60 В ; 0-3 А, зав.установка 55,2 В, без індикації U i I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   575
47. Д48-06-01А ( 0-60 В ; 0-6 А, зав.установка 55,2 В, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . .    845
48. Д48-06-01 ( 0-60 В ; 0-6 А, зав.установка 55,2 В, без індикації U i I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     815
49. Д48-10-01А ( 0-60 В ; 0-10 А, зав.установка 55,2 В, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . .  1056
50. Д48-10-01 ( 0-60 В ; 0-10 А, зав.установка 55,2 В, без індикації U i I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1026
51. Д60-02-01А ( 0-80 В ; 0-2 А, зав.установка 69 В, стрілкова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . .   605
52. Д60-02-01 ( 0-80 В ; 0-2 А, зав.установка 69 В, без індикації U i I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    575
53. Д60-05-01А ( 0-80 В ; 0-5 А, зав.установка 69 В, стрілкова індикація U, I ) . . . . . . . . . . . . . . . .   915
54. Д60-05-01 ( 0-80 В ; 0-5 А, зав.установка 69 В, без індикації U i I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    885
55. Д60-08-01А ( 0-80 В ; 0-8 А, зав.установка 69 В, стрілкова індикація U, I )   . . . . . . . . . . . . . . .  1144
56. Д60-08-01 ( 0-80 В ; 0-8 А, зав.установка 69 В, без індикації U i I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114
57. Д60-40-01Ц ( 50-70 В ; 0-40 А, зав.установка 69 В, цифрова індикація U, I )  . . . . . . . . . . . . . . . 4900
 Джерела  живлення  стаб . напруги   для    апаратури  на  кораблях (настінний корпус): 
58. Д24-10 (Uвх~ 220В, 50Гц, U вих=27,6 В, 10 А, АБ зовнішня - в  буфері )   . . . . . . . . . . . . . . . . .   1498
59. Д24-24 (Uвх~ 220В, 50Гц, U вих=27,6 В, 24 А, АБ зовнішня - в буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3582
60. Д12-20 (Uвх~ 220В, 50Гц, U вих=13,8 В, 20А, АБ зовнішня - в буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1471
61. Д24-10-DC220 (Uвх= 220В, U вих=27,6 В, 10 А, АБ зовнішня - в  буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . .    1498
62. Д24-24-DC220 (Uвх= 220В, U вих=27,6 В, 24 А, АБ зовнішня - в буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . . .   3582
63. Д12-20-DC220 (Uвх= 220В,  U вих=13,8 В, 20А, АБ зовнішня - в буфері ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1471
64. Д24-10-DC110 (Uвх= 110В, U вих=27,6 В, 10 А, АБ зовнішня - в  буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . .    1498
65. Д24-24-DC110 (Uвх= 110В,  U вих=27,6 В, 24 А, АБ зовнішня - в буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3582
66. Д12-20-DC110 (Uвх= 110В,  U вих=13,8 В, 20А, АБ зовнішня - в буфері ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1471
67. Д24-10-DC24 (Uвх= 24В, U вих=27,6 В, 10 А, АБ зовнішня - в  буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1498
68. Д24-24-DC24 (Uвх= 24В,  U вих=27,6 В, 24 А, АБ зовнішня - в буфері )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3582
69. Д12-20-DC24 (Uвх= 24В,  U вих=13,8 В, 20А, АБ зовнішня - в буфері ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1471
Джерела  безперебійного живлення для АТС ( взамін ВБ-60, БАЗ-3М ):
70. Д60-25-03 ( 69В, 25А , цифрова індикація )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7036
71. Д48-30-03 ( 55,2В, 30 А , цифрова індикація ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7036
72. Д24-50-01 ( 27,6В, 50А , цифрова індикація ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7036
73. Д60-20-10-01( 69В, 20А для заряду АБ, (60±0,5) В, 10А для апаратури, цифрова індикація)    7036
74. Д48-24-12-01(55,2В, 24А для заряду АБ, (48±0,5) В, 12А для апаратури,цифрова індикація)   7036
75. Д24-40-20-01(27,6В, 40А для заряду АБ, (24±0,5) В, 20А для апаратури,цифрова індикація)   7036
       Перетворювачі постійної напруги в змінну –DC/AC (інвертори):
76. ПН60-220-04 ( Uвх=60В, Uвих~220В, 50 Гц, 400 Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  604
77. ПН48-220-04 ( Uвх=48В, Uвих~220В, 50 Гц, 400 Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  604
78. ПН24-220-04 ( Uвх=24В, Uвих~220В, 50 Гц, 400 Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  616
79. ПН12-220-04 ( Uвх=12В, Uвих~220В, 50 Гц, 400 Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  616
80. ПН110-220-05 ( Uвх=110В, Uвих~220В, 50 Гц, 500 Вт, стартова потужність -2хв-1кВт ) . . . .   832
81. ПН60-220-05 ( Uвх=60В, Uвих~220В, 50 Гц, 500 Вт, стартова потужність -2хв-1кВт ) . . . . . .   832
82. ПН48-220-05 ( Uвх=48В, Uвих~220В, 50 Гц, 500 Вт, стартова потужність -2хв-1кВт ) . . . . . .   832
83. ПН24-220-05 ( Uвх=24В, Uвих~220В, 50 Гц, 500 Вт, стартова потужність -2хв-1кВт ) . . . . . .   832
84. ПН12-220-05 ( Uвх=12В, Uвих~220В, 50 Гц, 500 Вт, стартова потужність -2хв-1кВт ) . . . . . .   915
85. ПН110-220-1,0( Uвх=110В, Uвих~220В, 50 Гц,1000 Вт)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1165
86. ПН60-220-1,0 ( Uвх=60В, Uвих~220В, 50 Гц, 1000 Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1165
87. ПН48-220-1,0 ( Uвх=48В, Uвих~220В, 50 Гц, 1000 Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1165
88. ПН24-220-1,2 ( Uвх=24В, Uвих~220В, 50 Гц, 1200 Вт ) – в 19” стійку (старт.потужн.-1,5кВт) 2860
89. ПН110-220-1,5 (Uвх=110В,Uвих~220В, 50 Гц,1500 Вт)– в 19” стійку, (старт.потужн.-2кВт)  . 2860
90. ПН60-220-1,5 ( Uвх=60В, Uвих~220В, 50 Гц, 1500 Вт ) – в 19” стійку (старт.потужн.-2кВт) .  2860    
91. ПН48-220-1,5 ( Uвх=48В, Uвих~220В, 50 Гц, 1500 Вт ) – в 19” стійку (старт.потужн.-2кВт) .  2860   
92. ПН36-220-1,5 ( Uвх=36В, Uвих~220В, 50 Гц, 1500 Вт ) – в 19” стійку (старт.потужн.-2кВт) .  2900

93. ПН60-220-06S ( Uвх=60В, Uвих~220В, 50 Гц, 600 ВА, синус)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   930 
94. ПН48-220-06S ( Uвх=48В, Uвих~220В, 50 Гц, 600 ВА, синус)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   930   
94. ІНВЕРТОР-2 (Uвх=110В, Uвих~96Вх3Ф, 50Гц, 10кВт, без гальванічної розв.) . . . . . . . . . . .  10000                                        
95. ПН60-09-01С ( Uвх=60В, Uвих~9В, 50 Гц, 9 Вт )-  «чистий синус» - для модемів  .  . . . . . . . .    389
Перетворювачі постійної напруги в постійну - DC/DC  (конвертори):
96.  ПН60-60-03-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=60В, 300Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624  
97.  ПН60-48-03-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=48В, 300Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624  
98.  ПН60-24-03-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=24В, 300Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624 
99. ПН48-60-03-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=60В, 300Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624
100. ПН48-48-03-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=48В, 300Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624
101. ПН48-24-03-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=24В, 300Вт ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624
102. ПН24-60-03-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=60В, 300Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624
103. ПН24-48-03-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=48В, 300Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624
104.  ПН24-24-03-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=24В, 300Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   624
105.  ПН60-60-06-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=60В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   693 

106.  ПН60-48-06-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=48В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     693  
107.  ПН60-24-06-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=24В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     693
108.  ПН48-60-06-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=60В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     693
109.  ПН48-48-06-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=48В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   693
110.  ПН48-24-06-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=24В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   693
111.  ПН24-60-06-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=60В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   693
112.  ПН24-48-06-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=48В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   693
113.  ПН24-24-06-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=24В, 600Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   693
114.  ПН60-60-1, 0-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=60В, 1000Вт ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1042  

115.  ПН60-48-1, 0-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=48В, 1000Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1042  
116.  ПН60-24-1, 0-01 ( Uвх=53-72В, Uвих=24В, 1000Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1042
117.  ПН48-60-1, 0-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=60В, 1000Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1042
118.  ПН48-48-1, 0-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=48В, 1000Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
119.  ПН48-24-1, 0-01 ( Uвх=43-57В, Uвих=24В, 1000Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1042
120.  ПН24-60-1, 0-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=60В, 1000Вт )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1042
121.  ПН24-48-1, 0-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=48В, 1000Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
122.  ПН24-24-1, 0-01 ( Uвх=22-27В, Uвих=24В, 1000Вт ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
123. Д±5-03-01(Uвх=44-72В,Uвих= +5В,3А;-5В,3А)-для АТС-аналог  PKE 4235 ERICSSON . . . .   242
124. Д12-15М-DC24 (Uвх=24В, Uвих=13,8В, 15А, АБ зовн. - в буфері, герметичний корпус) . . . .   900

125. Д24-08M-DC250 (Uвх=160-310В, Uвих=24В, 8А, АБ зовн. - в буфері, герметичн. корпус) . .  1200

У  ВСІХ  ВИРОБАХ  ГАЛЬВАНІЧНО РОЗВ’ЯЗАНІ ВХІД ТА ВИХІД

Приймаються  замовлення  на  розробку  і  виготовлення  джерел  живлення ,
перетворювачів напруги  і  СУ за  технічними  вимогами  Замовника.
(Примітки (   1. При замовленні  більше, як 50 шт.(для СУ- більше 10шт.) одного  виробу   діє знижка  в  розмірі 10(.  2.Термін гарантії- до 5 років. 3. Доставка по бажанню Замовника любою службою доставки.

За довідками звертатися  за  адресою(      46010, м. Тернопіль , вул. Текстильна , 38 , КП « Дельта"                                                                    Т/ф( 0352 ( 25-58-52, 43-03-86  delta@delta.te.ua,  www.delta.ua  
Джерела  безперебійного живлення ( Uвх~220В,Uвих~220В, 50 Гц ) :
126. Д300-12 (U АБ - 13,8В, Iзаряду АБ - 0-20А, 300Вт, АБ в коплект не входить )   . . . . . . . . . . . . .  1600

127. Д300-24 (U АБ -  27,6B, Iзаряду АБ - 0-10А, 300Вт, АБ в комплект не входить )   . . . . . . . . . . .  1600 
128. Д300-12S (U АБ=13,8В, Iзаряду АБ=0-6А, 300Вт, синус, АБ в комплект не входить) . . . . . . . . .  1600
     Системи    керування   антенами  (СУ) :

129. Система керування (СУ-12М) дзерк. антеною діам. 12м (типу ТНА-57,  з мікро-РС)  . . . .   62254
130. Система керування  (СУ-7) дзеркальною  антеною діаметром  7м ( типу БАУ-7 )  . . . . . . .  19055
131. Система керування (СУ5-2) дзерк.  антеною діам.  від  3 до 7м ( ВТ-5, асинхр.двигун) . . .   15591
132. Система керування (СУ5-3) дзерк.  антеною діам.  від 3 до 7м (Датч.Холла, асинхр. дв.) . . 13165
133. Система керування (СУ-4,8) дзерк.  антеною діам.   4,8 м ( ВТ-5, дв. пост. струму) . . . . . . . 27716
134. Система  керування (СУ5-2А) дзерк.  антеною  діам. від 3 до 7 м (ВТ-5, асинхр. дв.)  . . . . . 15591       
135. Система  керування (СУ5-4) дзерк. антеною (ВТ-5, асинхр. дв. до 2,2кВт, рег.швидк.) . . .  16000
     Автоматичні зарядні пристрої :
136. Автоматичний зарядний пристрій АЗП12-10 ( 13,8В, 0-10А , режим I/U )  . . . . . . . . . . . . . . . .   490
137. Автоматичний зарядний пристрій АЗП12-20 ( 13,8В, 0-20А , режим I/U )  . . . . . . . . . . . . . . . .   663
138. Автоматичний зарядний пристрій АЗП12-40 ( 13,8В, 0-40А , режим I/U )  . . . . . . . . . . . . . . .   1020
139. Автоматичний зарядний пристрій АЗП24-10 ( 27,6В, 0-10А , режим I/U )  . . . . . . . . . . . . . . . .   636
140. Автоматичний зарядний пристрій АЗП24-20 ( 27,6В, 0-20А , режим I/U )  . . . . . . . . . . . . . . . . 1020

     Інші вироби
141. Pегулятор  температури "Дельта " , 0 - 50 (C, 1 kBт   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    80
142.Таймер багатофункціональний, програмований, двохканальний  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  448
143. Стабілізатор напруги СН-650 (Uвх~ 140-265В, 50Гц,Uвих ~ 220В±5В, 50Гц,650ВА,імп.). . . 1500
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перетворювачів напруги  і  СУ за  технічними  вимогами  Замовника.
(Примітки (   1. При замовленні  більше, як 50 шт.(для СУ- більше 10шт.) одного  виробу   діє знижка  в  розмірі 10(.  2.Термін гарантії- до 5 років. 3. Доставка по бажанню Замовника любою службою доставки.

За довідками звертатися  за  адресою(      46010, м. Тернопіль , вул. Текстильна , 38 , КП « Дельта"                                                                    Т/ф( 0352 ( 25-58-52, 43-03-86  delta@delta.te.ua,  www.delta.ua 
